**Информационная газета 28 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по**

**Пермскому муниципальному району**

**№ 12 от 06 апреля 2017 г.**

По оперативным данным по состоянию на 01 апреля 2017 года на территории Пермского муниципального района **произошло 42 пожаров** (в 2016 – 33) **на которых погибло 6 человек** (в 2016 – 8) получили травмы различной степени тяжести 3 человека (в 2016 – 1, рост 100%).

**Приусадебная территория частных домовладений.**

1. Территория приусадебного земельного участка, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается в пределах установленных противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем человека.

При этом:
- допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы, также, выполнены из негорючих материалов;
- противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного земельного участка не нормируются.
4. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

**Старший инспектор 28 ОНПР по ПМР Федотовских Е.С.**

**Пожарная безопасность садоводческих кооперативов.**

 Наступила весенняя пора и начался дачный сезон, многие горожане перебираются на свои «фазенды», дачные и садоводческие кооперативы. Для того, чтобы продуктивно работать и отдыхать на приусадебном участке, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

* территория садоводческих кооперативов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, собирать все отходы на специально выделенных площадках в контейнера, а затем вывозить, если кооператив находится в лесном массиве должны выполняться мероприятия исключающие переброс огня при лесных пожарах на сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, опашка территории и т.д.);
* на территории дачных и садоводческих поселков устанавливаются средства звуковой сигнализации для оповещения людей, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны;
* дороги, проезды, подъезды и проходы к открытым водоисточникам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии;
* въезд на территорию садоводческого объединения оборудуется въездными воротами, калиткой и вывеской с наименованием садоводческого объединения, а также знаками, регулирующими движение автотранспорта;
* у въезда садоводческого объединения вывешивается схема расположения естественных и искусственных водоисточников;
* все улицы и проезды территории садоводческого объединения обозначаются названиями: таблички с названиями вывешиваются на перекрестках, а садовые участки номерными знаками;
* территория садоводческого объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования;
* на территории садоводческого объединения с числом участков до 50 следует предусматривать один въезд, более – 50 дополнительно предусматривать один и более въездов, ширина ворот должна быть не менее 4, 5 метров, калитки – не менее 1 метра;
* садоводческие объединения, дачно – строительные кооперативы с количеством участков не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, а количеством от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу (для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения);
* на территории общего пользования садоводческого объединения оборудуются пожарные посты – щиты с набором противопожарного инструмента (огнетушители, ведра, лопаты, вилы, багры, ломы) бочки с водой, ящики с песком, число постов устанавливается из расчета один пост на каждые 20 садовых участков;
* рекомендуется на каждом участке, где имеются постройки, установить емкость с водой или иметь огнетушитель;
* в сухую, жаркую погоду следует запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей и котельных установок работающих на твердом топливе, организовать патрулирование территории;
* электропроводка в садовых домах деревянной конструкции выполняется как правило открыто с соблюдением требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
* не допускается прокладывание воздушных линий электропередач и наружных электропроводок над горючими кровлями, навесами и открытыми штабелями горючих материалов;
* установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности стандартов и технических условий, не допускается.

 Владельцы садовых и дачных участков, соблюдайте правила пожарной безопасности, тем самым убережете свои дачные и садовые домики от пожара. Безопасность Ваших дачных и садовых домиков в большой степени зависит только от Вас самих.

**Инспектор 28 ОНПР по ПМР Казаринов П.В.**

**28 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пермскому муниципальному району**

**телефон: 294-67-61; e-mail: ond.28@yandex.ru.**

**тираж: 300 экз.**